14.02.24 Группа МОСДР-23

 Предмет Технология штукатурных и декоративных работ

Преподаватель: Чичкина Анна Ивановна

Тема урока: Штукатурная отделка проемов

Задание: Законспектировать и принести на следующий урок.

Тема: Штукатурная отделка проемов

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п |  **Последовательность действий** |
| **1** | **Определение «угла рассвета»**Для определения «угла рассвета» инвентарный угольник короткой стороной приставляют к внутренней стороне коробки. Движок угольника приставляют к внутренней стороне стены. Отсчет по длиной стороне угольника показывает ширину откоса; карандашом, приложенным к торцевой стороне движка, делают (на подоконнике, полу) отметку, которая служит направляющей для стороны угла. | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\1.jpg |
| **2** | До начала отделки проемов **оштукатуривают потолки и стены.** |
| **3** | **Оштукатуривание оконных и дверных откосов** выполняют в два приема. Во время оштукатуривания стен на откосы наносят Обрызг и грунт толщиной 2см. После разравнивания грунта наносят дополнительный накрывочный слой и при помощи малок или шаблонов **окончательно выравнивают и затирают поверхность откосов.** | C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\1.jpg |
| **4** | **Разравнивают раствор.**При разравнивании раствора малку удерживают двумя руками и плотно прижимают к рейке и коробке |
| **5** | **Верхние части откосов** (притолки) **оштукатуривают** или одновременно с отделкой потолка и верхней части стен, или после оштукатуривания потолков и стен. |
| **6** | На верхних частях откосов при помощи зажимов **горизонтально укрепляют правила и оштукатуривают верх откоса**, затем **правила навешивают строго по отвесу на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.** |
| **7** | **Раствор наносят на откосы и разравнивают малкой.** |
| **8** | **Затирку штукатурки откосов** рекомендуется выполнять вразгонку. После затирки правила снимают и **натирают усенки**. |