Лекция 15
Взрывчатые вещества местного изготовления.
Простейшие взрывчатые вещества изготовляют в основном на месте применения (игданит), реже на специализированных заводах (гранулиты).
ПРОСТЕЙШИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА — смеси гранулированной селитры с жидкими или легкоплавкими нефтепродуктами, не содержащие взрывчатых компонентов (нитросоединений). К простейшим взрывчатым веществам относятся игданит и гранулиты.
Простейшие взрывчатые вещества — сферические гранулы размером 1-3 мм, однородные по цвету, без видимых посторонних предметов и комков размером 5 мм. Впитывающая способность гранул селитры зависит от их размера, пористости и влажности и составляет в основном от 6 до 9%. Повышенной впитывающей способностью характеризуется пористая селитра (более 10%) и водоустойчивая селитра марки ЖВ, которые придают простейшим взрывчатым веществам более стабильные физические и взрывчатые свойства. Взрывчатые характеристики простейших взрывчатых веществ в сильной степени зависят от размера гранул селитры, их влажности, впитывающей способности, прочности, а также вязкости горючего. Энергетические характеристики смеси определяются её химическим составом. Наибольшая теплота взрыва соответствует смеси стехиометрического состава, отвечающего нулевому кислородному балансу. При одинаковом химическом составе физические различия смесей обусловливают различные значения величин критического и предельного диаметров зарядов. С применением пористой селитры критические параметры детонации (dкp, ркр) снижаются и простейшие взрывчатые вещества характеризуются более высокой детонационной способностью.
Простейшие взрывчатые вещества отличаются низкой чувствительностью к механическим воздействиям, невысокими взрывчатыми и детонационными свойствами. Они малочувствительны к капсюлю-детонатору и детонирующему шнуру, надёжно детонируют от промежуточного детонатора-патрона аммонита или тротиловой шашки. Давление детонации простейшего взрывчатого вещества в идеальном режиме в 1,6 раза ниже, чем у аммонита, а импульс взрыва более растянут. Ширина зоны химической реакции простейшего взрывчатого вещества значительно больше ширины зоны химической реакции аммонита. Это приводит к более "мягкому" нагружению горных пород при взрывании. Недостаток простейших взрывчатых веществ — низкая водоустойчивость (при длительном пребывании в воде селитра растворяется и смесь теряет взрывчатые свойства).
Простейшие взрывчатые вещества используют при заряжании шпуров и скважин на открытых и подземных работах в сухих или осушенных выработках (кроме шахт, опасных по газу или пыли). Благодаря малой чувствительности к механическим воздействиям и малому пылению простейшие взрывчатые вещества пригодны для механизированного транспортирования и заряжания.


